[image: ]
VARIAÇÕES QUÍMICO-MINERAIS EM CAMADAS INERTIZADAS DE LAMA VERMELHA DA HYDRO ALUNORTE (Fonte Arial, tamanho 12, em maiúsculo e negrito)
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Resumo:(Mínimo 100 e, no máximo, 250 palavras)
Neste trabalho estudou-se o comportamento das variações químico-mineralógicas em camadas, através de furos de profundidade, de lama vermelha depositadas em diferentes épocas na empresa da Hydro Alunorte. As amostras foram analisadas por técnicas de caracterização de materiais como fluorescência e difração de raios-X. As análises revelaram que a lama vermelha é composta predominantemente de óxidos de ferro e de titânio, alumina residual e sílica. Há semelhança de fases ao longo dos perfis amostrados, sendo gibssita, hematita, goethita, sodalita e anatásio, as principais fases, porem quartzo, zircão, calcita e cristobalita, podem ser observados por vezes. As análises revelaram ainda mudanças no teor de alguns elementos em diferentes camadas dos pontos amostrados, como o ferro que aumenta com maior profundidade, enquanto que a alumina residual e a sílica diminuem com maior profundidade. O óxido de titânio apresenta uma regularidade em todo o perfil da pilha de rejeitos, não havendo distinção de valores no teor percentual nas diferentes profundidades e tempo de deposição. O sódio apresentou menores teores e heterogeneidade ao longo do tempo, ocasionados pela lixiviação no processo Bayer e por ser um cátion solúvel. Embora ocorram leves variações mineralógicas e nítidas variações químicas na lama vermelha ao longo do tempo de deposição e profundidade, é necessário salientar o potencial mineralógico deste rejeito, acumulado em milhares de m3, os quais podem ser aproveitados industrialmente.
(Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples)
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Título do Projeto do Orientador: Comportamento químico-mineral em camadas inertizadas de lama vermelha da Hydro Alunorte.
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Não faça alterações de fontes, formato de parágrafos ou margens.
Orientação para submissão de trabalhos:
· Serão aceitos, no máximo, 5 autores por resumo;
· Serão aceitos trabalhos realizados no período letivo de 2022 a 2024;
· Todos os autores devem estar inscritos no evento no ato da submissão;
· A comunidade acadêmica interna/externa ao IFPA-Campus Belém poderá participar, de forma gratuita, em uma das seguintes categorias envolvidas existentes do evento: autores e/ou participante;
· Não serão aceitos trabalhos publicados em outros eventos anteriores;
· Não serão aceitos resumos que não sejam submetidos pelo orientador/a do trabalho;
· Todos os trabalhos submetidos devem apresentar resultados finais completos;
· Todas as apresentações orais serão feitas por discentes.
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